附件1

抽查结果分析

一、成品油

本次监督抽查成品油产品，共抽查403家企业的405批次产品，不合格产品1批次，不合格发现率为0.2%。其中，抽查2家生产单位4批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0%；抽查401家销售单位401批次产品，不合格产品1批次，不合格发现率0.2%。不合格项目有车用乙醇汽油的其他有机含氧化合物含量。

二、电热毯

本次监督抽查电热毯产品，共抽查14家销售单位的30批次产品，不合格产品9批次，不合格发现率为30.0%。重点对产品的标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、爬电距离和电气间隙等8个项目进行检验。不合格项目涉及标志和说明、输入功率和电流、电源连接和外部软线。

三、儿童及婴幼儿服饰

本次监督抽查儿童及婴幼儿服装产品，共抽查生产领域和流通领域34家生产销售单位的50批次产品，不合格产品13批次，不合格发现率为26.0%。其中，抽查10家企业生产的17批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0.0%；抽查24家销售单位销售的33批次产品，不合格产品13批次，不合格发现率为39.4%。重点对产品的纤维含量、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐唾液色牢度、甲醛、pH值、可分解致癌芳香胺染料、绳带要求、附件抗拉强力等11个项目进行检验。不合格项目涉及纤维含量、附件抗拉强力、pH值、绳带要求、耐湿摩擦色牢度。

四、家用燃气快速热水器

本次监督抽查家用燃气快速热水器，共抽查65家销售单位共80批次产品，其中不合格产品3批次，不合格发现率为3.8%。重点对家用燃气快速热水器的材料及结构、安全装置结构要求、燃气系统气密性、燃烧工况、热水性能、铭牌、安全注意事项、包装等8个项目进行检验，不合格项目主要涉及材料及结构和热水性能。

家用燃气灶

本次监督抽查燃气灶产品，共抽查48家生产销售单位的52批次产品，不合格产品1批次，不合格发现率为1.9%。其中抽查区内2家生产单位生产的2批次产品，不合格发现率为0；抽查46家销售单位销售的50批次产品，不合格产品1批次，不合格发现率为2.0%。重点对家用燃气灶产品的气密性、燃烧工况、温升、熄火保护装置、电点火装置、结构等项目进行检验。不合格项目涉及燃烧工况（干烟气中CO浓度）。

六、老视成镜

本次监督抽查老视成镜产品，共抽查20家企业销售的20批次产品，不合格产品3批次，不合格发现率为15%。明示执行标准为GB 13511.1-2011《配装眼镜 第1部分：单光和多焦点》的老视成镜重点对产品的球镜顶焦度偏差、两镜片顶焦度互差、光学中心水平距离偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差、可见光透射比、装配质量等7个项目进行检验；明示执行标准为GB/T 13511.3-2019《配装眼镜 第3部分：单光老视成镜》的老视成镜重点对产品的镜片顶焦度、镜片材料和表面质量、镜片光透射比性能、镜架外观质量、光学中心、镜片和镜圈的几何形状等6个项目进行检验。不合格项目均为光学中心。

七、储热式电热暖手器

本次监督抽查储热式电热暖手器产品，共抽查15家销售单位的30批次样品，不合格产品16批次，不合格发现率为53.3%。重点对产品的标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、结构（不包括第22.46条的试验）、电源连接和外部软线、爬电距离和电气间隙等7个项目进行检验。不合格项目涉及标志和说明、输入功率和电流、结构（不包括第22.46条的试验）、电源连接和外部软线。

八、农用薄膜

本次监督抽查农用薄膜产品，共抽查20家生产销售单位的32批次产品，不合格产品0批次，总体不合格发现率为0。其中，生产领域抽查了6家生产单位生产的11批次产品，不合格产品0批次;流通领域抽查了14家销售单位销售的21批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0。

九、车用润滑油

本次监督抽查车用润滑油产品，共抽查33家企业的40批次产品，不合格产品2批次，不合格发现率为5.0%。其中，抽查1家生产单位的1批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0.0%；抽查32家销售单位销售的39批次产品，不合格产品2批次，不合格发现率为5.1%。

十、室内加热器

本次监督抽查室内加热器产品，共抽查18家销售单位的30批次样品，不合格产品9批次，不合格发现率为30.0%。重点对产品的标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、爬电距离和电气间隙等10个项目进行检验。不合格项目涉及标志和说明、输入功率和电流、结构（不包括第22.46条的试验）、电源连接和外部软线、接地措施。

食品接触用纸制品

本次监督抽查食品接触用纸制品产品，共抽查24家生产单位或销售单位共30批次产品，合格产品28批次，不合格产品2批次，不合格发现率为6.7%。其中，抽查8家生产单位生产的10批次产品，不合格产品1批次，不合格发现率为10%；抽查16家销售单位销售的20批次产品，不合格产品1批次，不合格发现率为5%。

重点对纸杯的感官指标、渗漏性能、杯身挺度、理化指标、微生物指标，纸碗的渗漏性能、抗压强度、理化指标和微生物指标等项目进行检验。

十二、日用陶瓷

本次监督抽查日用陶瓷产品，本次监督抽查40家生产销售单位的50批次产品，合格产品50批次，不合格产品0批次，不合格发现率为0。其中，生产领域抽查20家生产单位生产的20批次产品，流通领域抽查20家销售单位销售的30批次产品。

十三、配装眼镜

本次监督抽查配装眼镜产品，共抽查20家实体店销售的20批次产品，合格产品20批次，不合格产品0批次，不合格发现率为0%。重点对产品的球镜顶焦度偏差、柱镜顶焦度偏差、柱镜轴位方向偏差、光学中心水平距离偏差、水平光学中心与眼瞳的单侧偏差、光学中心垂直互差、镜片的基准点厚度、镜片材料和表面质量、透射比、镜架外观质量、装配质量等项目进行检验。

十四、塑料购物袋

本次监督抽查塑料购物袋产品，共抽查23家销售单位的25批次产品，合格产品14批次，不合格产品11批次，不合格发现率为44.0%。其中，抽查2家生产单位的2批次产品，均合格；抽查21家销售单位销售的23批次产品，不合格产品11批次，不合格产品发现率为47.8%。重点对产品的标识要求、环保要求、印刷质量、提吊试验、跌落性能、漏水性、封合强度、落镖冲击、卫生指标等9个项目进行检验，不合格项目主要涉及标识要求、环保要求、落镖冲击。

十五、陶瓷砖

本次监督抽查陶瓷砖产品，共抽查36家销售单位的41批次产品，不合格产品2批次，不合格发现率为4.9%。其中，抽查20家企业生产的21批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0%；抽查16家销售单位销售的20批次产品，不合格产品2批次，不合格发现率为10.0%。重点对产品的尺寸（长度、宽度、厚度）、吸水率、破坏强度、断裂模数、无釉砖耐磨性、有釉砖抗釉裂性、有釉砖抗化学腐蚀性（耐家庭化学试剂和游泳池盐类）、有釉砖耐污染性、放射性核素等9个项目进行检验。不合格项目涉及吸水率。

十六、卫生陶瓷

本次监督抽查卫生陶瓷产品，共抽查16家销售单位的20批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0％。其中，抽查1家企业生产的2批次产品，不合格发现率为0％；抽查15家销售单位销售的18批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0％。重点对产品的吸水率、抗裂性、放射性核素等3个项目进行检验，未发现不合格项目。

十七、烟花爆竹

本次监督抽查烟花爆竹产品，共抽查57家生产销售单位的72批次产品，不合格产品9批次，不合格发现率为12.5%。其中，抽查12家生产单位生产的12批次产品，不合格产品1批次，不合格发现率为8.3%；抽查45家销售单位销售的60批次产品，不合格产品8批次，不合格发现率为13.3%。本次监督抽查重点对烟花爆竹产品（除组合烟花外）：销售包装标志、销售包装、外观、部件、结构和材质、燃放性能（除声级外）、药种（氯酸盐、砷化合物、汞化合物、没食子酸、苦味酸、六氯代苯、镁粉、锆粉、磷、铅化合物）及药量（最大允许药量）等8个项目进行检验;对组合烟花产品：销售包装标志、销售包装、外观、部件、结构和材质、主体稳定性、燃放性能（除声级外）、药种（氯酸盐、砷化合物、汞化合物、没食子酸、苦味酸、六氯代苯、镁粉、锆粉、磷、铅化合物）及最大允许药量等9个项目进行检验。不合格项目涉及销售包装标志、部件、药种及药量。

十八、电磁灶

本次监督抽查电磁灶产品，共抽查14家销售单位的30批次样品，不合格产品0批次，不合格发现率为0.0%。重点对产品的对触及带电部件的防护、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、稳定性和机械危险、机械强度、结构（不包括第22.46条的试验）、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、电气间隙和爬电距离等13个项目进行检验。

食品洗涤剂

本次监督抽查食品用洗涤剂产品，共抽查生产领域19家生产单位的20批次样品，不合格产品0批次，不合格样品检发现率为0.0%；流通领域16家销售单位销售的20批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0.0%。

二十、中小学生校服

本次监督抽查中小学生校服产品，共抽查生产领域7家生产单位的9批次样品，不合格产品0批次，不合格样品检发现率为0.0%；流通领域15家销售单位销售的19批次产品，不合格产品0批次，不合格发现率为0.0%。重点对为耐光色牢度、纤维含量、绳带要求、耐湿摩擦色牢度、起球等项目进行检测。